PlasmaTube
Приложение управления и модулятор для больших плазменных труб
Большие трубы 200 × 1500 … 250 × 2000 мм · Руководство пользователя · TeslaCoilPro
Версия документа 2.1 · июль 2026 · приложение 1.2+ · Android 8+

	ПРИМЕЧАНИЕ.  Русская и английская редакции равноправны и описывают одну и ту же версию приложения.



Быстрый старт
От коробки до светомузыки — семь шагов.
Включите трубу по её основной инструкции. Модулятор питается от блока трубы и стартует вместе с ней.
Установите приложение PlasmaTube (Android 8 или новее) и разрешите доступ к Bluetooth.
«Приборы» → «Добавить устройство». В списке появится «PlasmaTube_XXXX» — выберите его.
Введите имя и пароль домашней Wi-Fi-сети (только 2,4 ГГц) и отправьте. Труба появится в списке со статусом «онлайн».
Вкладка «Пульт»: поднимите «Мощность» до 50–70 % — труба засветится. Поднимите «Глубину» — появится пульсация.
Вкладка «Музыка»: разрешите микрофон и нажмите «ВКЛ. ЗВУК». Включите музыку — труба пойдёт за звуком.
Понравился режим на «Пульте»? «Сохранить в устройство» — труба будет включаться с ним без телефона.
	ВНИМАНИЕ.  Если не работает: телефон и труба должны быть в одной Wi-Fi-сети 2,4 ГГц; выключите VPN на телефоне (или добавьте PlasmaTube в исключения); подождите ~30 секунд после включения трубы.



	СОВЕТ.  Пункты встроенного «Гида» со стрелкой → сами открывают нужный экран и подсвечивают элемент, о котором рассказывают.



Как это устроено
Телефон никогда не управляет стеклом напрямую — между ними два звена.
Телефон — приложение PlasmaTube
Wi-Fi 2,4 ГГц — локальная сеть
Модулятор — блок в питании трубы
Плазменная труба — физический разряд
Модулятор принимает команды по Wi-Fi и плавно управляет энергией, накачиваемой в разряд: меньше энергии — свечение тусклее и тоньше, больше — ярче и плотнее. Приложение шлёт поток команд яркости десятки раз в секунду, поэтому труба может «дышать», пульсировать и вспыхивать в такт музыке.
Задержка от звука до света — несколько десятков миллисекунд: на глаз вспышки попадают в бит. Один телефон управляет любым числом труб одновременно, и каждой можно задать собственный характер.
	ПРИМЕЧАНИЕ.  Труба работает и без телефона: модулятор помнит последний сохранённый режим и воспроизводит его автономно. Если поток команд пропал, труба через несколько секунд сама вернётся к сохранённому режиму.



	ПРИМЕЧАНИЕ.  Комплектация по размерам: модулятором комплектуются большие трубы — 200 × 1500, 200 × 2000, 250 × 1500 и 250 × 2000 мм. Труба 90 × 900 мм в базовой комплектации поставляется без модулятора: управление только физическое — автоматический выключатель и, при наличии, регулятор мощности. По остальным размерам уточняйте комплектацию у производителя.



Безопасность
Двухметровый электрический объект требует свободного периметра.
Только вертикально
Ровная, устойчивая, негорючая поверхность. Переносить за основание, а не за стекло, силами, достаточными для удержания вертикали.
Не касаться под напряжением
Стекло, основание, кабель, разъёмы и органы управления — только при снятом питании. Дети и животные — вне зоны.
Сухо и открыто
Без дождя, тумана, конденсата и мокрых полов. Вентиляцию не закрывать, основание не накрывать.
Зона помех
Высокочастотный разряд даёт значительные помехи. Вдали от кардиостимуляторов, медицинской и измерительной техники, электронных пожарных датчиков.
Стробоскоп
Профили «Стробоскоп», «Биты» и высокая «Скорость» могут спровоцировать приступ у людей с фоточувствительной эпилепсией. Предупредите зрителей.
Стоп при отклонении
Немедленно выключить при трещине, запахе, дыме, перегреве, необычном звуке, нестабильном разряде или повреждении кабеля.
Порядок включения: сначала физика, потом приложение
Автомат в положении ВЫКЛ / 0; физический регулятор (если есть) — на минимум.
Подключите комплектный кабель к основанию, затем к исправной розетке.
Включите автомат.
Медленно поднимайте физический регулятор, пока разряд не станет устойчивым. Если труба моргает — мощность завышена, убавьте.
Только после устойчивой физической работы подключайте приложение и поднимайте «Мощность».
	ВНИМАНИЕ.  Аварийная остановка: сначала «Затемнение» в приложении, затем физический автомат. Выдёргивать вилку — только в аварийной ситуации.



	Регулятор
	Что ограничивает
	Как использовать

	Физическая ручка (если есть)
	Предел энергии блока питания
	Настройте устойчивый потолок; не добивайтесь яркости ценой моргания.

	«Мощность» в приложении
	Текущую яркость ниже физического потолка
	Начните с 50–70 %, затем добавляйте движение «Глубиной».

	«Затемнение» в приложении
	Немедленную команду нулевого выхода
	Быстро гасит свет; для физического отключения — автомат.



	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  Вся деятельность, связанная с устройством, осуществляется на собственный риск пользователя. TeslaCoilPro не несёт ответственности за прямой, косвенный или последующий ущерб, возникший в результате использования или неправильного использования. Пользователь несёт единоличную ответственность за соблюдение местных законов и норм. Изделие является экспериментальным ВЧ-устройством; сертификация CE, FCC или иная не заявляется.



Пульт — ручное управление
Телефон вычисляет форму волны свечения и передаёт её трубам в прямом эфире.
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Пульт — ручное управление волной
	Регулятор
	Что делает

	Мощность
	Базовая яркость. 0 % = выключено. Пульс «ныряет» вниз от этого уровня.

	Глубина
	Насколько глубоко каждый импульс проваливается ниже «Мощности». 0 % = ровное свечение.

	Скорость
	Частота пульса — от медленного дыхания до быстрого мерцания. Показывает реальные герцы; потолок зависит от «Частоты сигнала» в «Опциях».

	Форма
	Плавный ↔ резкий переход между пиками.

	Кривая
	Мягкий ↔ хлёсткий отклик (гамма).

	Сдвиг
	Асимметрия импульса: резкая атака и мягкий спад — или наоборот.



Рандомайзер — автоматически «гуляет» параметрами вокруг выставленных значений; при выключении возвращаются ваши значения.
Затемнение — мгновенно опускает мощность в ноль; повторное нажатие восстанавливает.
Сохранить в устройство — записывает текущий вид в память трубы: с ним она будет включаться автономно.
Пресеты — сохранение и загрузка собственных наборов; есть заводские.
Список юнитов внизу вкладки: галочка — труба управляется; снятая галочка — затемнение только этой трубы (она гаснет, но остаётся под контролем). Кнопка «🎚 Тюнинг» открывает индивидуальные настройки трубы.
Музыка — светомузыка
Микрофон телефона → анализ спектра → яркость труб в реальном времени.
Сверху вкладки — кнопки «ВКЛ. ЗВУК / СТОП»; пока звук активен, эта пара закреплена на всех вкладках приложения. Ниже — подрежимы «База | Про | Живой» и живой спектр (31 Гц … 8 кГц). Звук продолжает работать при свёрнутом приложении.
База — «поставил и работает»
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Музыка · База — профили и основные регуляторы
	Профиль
	Характер

	Басовая пушка
	Глубокий бас, резкие пики.

	Плавный поток
	Весь спектр, органичное движение. Хорошая отправная точка.

	Стробоскоп
	Мгновенная вспышка, быстрый спад.

	Эмбиент
	Тёплый фон, мягкое дыхание — труба не гаснет.

	Биты
	Строго в такт: труба вспыхивает на долях, громкость неважна.



	Регулятор
	Что делает

	Микрофон
	Реальная чувствительность микрофона (×0,25…×60). Мало — слышит только громкое рядом; много — ловит тихое издалека (и шум комнаты — тогда поднимите «Врата»).

	Врата
	Порог тишины: всё тише порога свет не зажигает. Поднимите, если фон дёргает свет.

	Авто-громкость
	ВКЛ — приложение само подстраивается под громкость. ВЫКЛ — ручной режим: яркость задаёт только «Микрофон». Для стабильной сцены — ручной.

	Удары
	Отдельная реакция на резкие удары (бочка, снэйр): свет мгновенно прыгает на максимум. 0 = выключено.

	Контраст
	Насколько контрастно свет повторяет музыку: влево — ровное свечение, посередине — естественное дыхание, вправо — вспышки только на пиках.

	Мин. / Макс. мощность
	Пределы, в которых ходит яркость. «Макс.» доходит до 150 % — овердрайв.



	ПРИМЕЧАНИЕ.  Овердрайв (>100 %): реальный выход всё равно ограничен 100 %, но вершина каждого импульса дольше держит максимум. Нужен «медленным» газовым смесям, не успевающим разгореться на коротком ударе.



Профиль «Биты»
Свет идёт строго в такт, а не за громкостью: приложение отслеживает темп и вспыхивает ровно на долях — даже там, где звук тянется ровной подкладкой. Для захвата темпа нужно несколько секунд ритмичного материала; на неритмичном звуке режим переходит на отдельные удары. Длину вспышки задаёт «Спад».
Про — полный доступ
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Музыка · Про — карточка «Реакция»
Карточка «Реакция»: «Удары», «Контраст», «Микрофон», «Врата» и тумблер «Авто-громкость».
«Дополнительно» (раскрывается): «Атака» (1–500 мс — скорость разгорания), «Спад» (10–2000 мс — скорость гашения), «Гамма» (кривая яркость↔громкость), «Мин./Макс. мощность» (до 150 %).
Ниже — блок «Каналы». В самом низу вкладки — пресеты аудио и список юнитов.
Живой — управление жестом
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Музыка · Живой — XY-панель
XY-панель: горизонталь — «Атака» и «Удары» (влево плавно, вправо резко), вертикаль — «Спад» и «Гамма». Под панелью — текущие значения и полоса «Выход». Тумблер вибрации заставляет телефон жужжать синхронно с трубой — удобно настраивать, не глядя на неё.
Каналы — трубы по частотам
Ансамбль делит музыку: одна труба на бас и бит, другая на середину, третья на верха.
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Каналы — разведение труб по частотам
Блок раскрывается тапом по заголовку. Выберите число полос (1–6) — и напротив имени каждой трубы появятся ячейки с названиями полос: БАС, СРД, ВЕРХ… Тап по ячейке переключает трубу на полосу сразу, вживую — слушайте и смотрите, где труба работает лучше.
«Сохранить» — запоминает раскладку (без сохранения после перезапуска приложения вернётся прежняя).
«Reset (1 канал)» — все трубы обратно на общий сигнал.
Частотные диапазоны показаны над таблицей, живые полоски уровня каждой трубы — внутри блока. Пустые полосы подсвечиваются предупреждением.
	СОВЕТ.  Классика для трёх труб: бас/бит — на самую яркую и быструю, середина — на основную массу, верха — на самую «нервную».



Приборы и настройки трубы
Подключение по Bluetooth один раз — дальше управление по локальной сети.
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Приборы — список труб
Подключение трубы к сети
Подайте питание. Ненастроенный модулятор включает Bluetooth-маячок «PlasmaTube_XXXX» (XXXX — 4 символа адреса платы, они же на наклейке блока).
«Приборы» → «Добавить устройство». Если Bluetooth выключен, приложение предложит включить его.
Выберите трубу в списке найденных.
Введите имя (SSID) и пароль сети. Регистр букв важен. Сеть должна быть 2,4 ГГц.
Отправьте. Труба подключится и появится в списке; новая труба закрепляется вверху.
	ПРИМЕЧАНИЕ.  Данные Wi-Fi запоминаются — следующие трубы добавляются в два касания. Если труба уже настроена, маячок не светит: включить его снова можно кнопкой «Забыть сеть Wi-Fi» в настройках трубы.



Список труб
На карточке: имя, IP-адрес, идентификатор, цветной индикатор силы сигнала и статус. Чекбокс — «участвует в управлении»: труба со снятой галочкой живёт автономно.
Группы — объединяйте трубы и управляйте подмножеством.
Сортировка: вручную (перетаскиванием) / по имени / сигналу / онлайн / недавним. Порядок не «прыгает» сам — пересортировка только по кнопке ↻. Новая труба закреплена вверху до первого нажатия ↻.
Настройки трубы
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Настройки трубы и калибровка PWM
Открываются с карточки (карандаш). Работают и для трубы, которая сейчас оффлайн: изменения встают в очередь и применяются, как только труба появится в сети.
Имя и цвет — цвет спрятан за кружком рядом с именем и используется как акцент интерфейса.
Wi-Fi точка — «Авто» (труба сама выбирает лучшую точку, рекомендуется) или «Вручную» (жёсткая привязка — для сетей с репитером). «Забыть сеть Wi-Fi» сбрасывает к первичной настройке.
Калибровка PWM — рабочий диапазон именно этой трубы (ниже).
Прошивка — версия, обновление по воздуху и откат на предыдущую версию.
Калибровка PWM
Каждая труба зажигается и выходит на максимум при своём уровне. Калибровка растягивает весь ход ползунков приложения ровно на этот диапазон.
«Минимум» поставьте в 0 и поднимайте, пока труба не начнёт устойчиво светиться.
«Максимум» поднимите до желаемого потолка яркости.
Нажмите «Применить». Значения хранятся в памяти трубы и переживают перезагрузку и смену телефона.
Индивидуальный тюнинг труб
Разные газовые смеси отвечают на один сигнал по-разному: одна вспыхивает мгновенно, другая «раскачивается».
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Индивидуальный тюнинг трубы
Тюнинг даёт каждой трубе собственную кривую отклика, при этом ансамбль остаётся в общей фазе, а ползунки основного экрана продолжают управлять всеми синхронно. Кнопка «🎚 Тюнинг» — в списке юнитов внизу «Пульта» и «Музыки». Из «Пульта» открывается группа ВОЛНА, из «Музыки» — АУДИО.
	Регулятор
	Что делает

	Мощность, Глубина, Кривая (группа ВОЛНА)
	Личные значения поверх общего пульса «Пульта».

	Буст входа
	Усиление сигнала именно этой трубы: больше ×1 — если юнит тусклее остальных, меньше ×1 — если ярче.

	Гамма, Мин./Макс. мощность
	Личная кривая и пределы яркости (Макс. — до 150 %, овердрайв).

	Атака ×, Отпуск ×, Удары ×
	Коэффициенты к общим ползункам (×0,25…×4, центр ×1): крутите атаку на основном экране — едет весь ансамбль, а коэффициент лишь смещает эту трубу относительно него.



Тронутый ползунок становится «личным» для трубы (помечается точкой) и перестаёт следовать общему; нетронутые следуют.
«Сброс» очищает только видимую группу. Труба с активным тюнингом выделена в списке янтарной рамкой.
	СОВЕТ.  Рецепты: «медленной» смеси — Атака ×2–3 и Макс. 140–150 %; «нервной» — Атака ×0,5 и Удары ×0,25.



Опции и автономная работа
Настройки приложения и правила, по которым труба живёт без телефона.
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Опции
	Настройка
	Описание

	Язык
	Русский / английский.

	Размер шрифта
	100–140 % — масштабирует весь текст приложения, применяется сразу.

	Частота сигнала (Гц)
	Как часто телефон шлёт команды (10–100). Выше — плавнее и выше потолок «Скорости», но больше трафика и расхода батареи.

	Не гасить экран
	Экран не выключается, пока приложение открыто.

	Сброс
	Заводские значения всех режимов и настроек приложения (трубы не затрагивает).

	Дополнительно
	Транспорт сигнала (Art-Net/DMX — стандартный; Legacy UDP — прямой) и «Диагностика» — счётчики пакетов, сила сигнала и аптайм по каждой трубе.



Автономная работа и приоритеты управления
«Сохранить в устройство» записывает текущий режим в память трубы; с ним она включается без телефона.
Пропал поток команд — через несколько секунд труба сама переходит на сохранённый режим; вернулся телефон — снова слушается его.
Физическая ручка на блоке — потолок мощности поверх любых команд: ручка на 50 % — труба не превысит 50 %.
Два телефона: труба слушает того, кто начал слать сигнал первым, и держит его, пока тот не замолчит на ~3 секунды. «Затемнение» со второго телефона работает всегда — это аварийная кнопка.
Обновление прошивки
«Приборы» → карточка трубы → раздел «Прошивка».
Если доступна новая версия — «Обновить». Труба скачает прошивку с телефона и перезагрузится; процесс занимает 1–3 минуты.
Дождитесь возвращения статуса «онлайн».
	ВНИМАНИЕ.  Не выключайте питание трубы во время обновления. Если труба долго не выходит на связь — дайте ей до 3 минут: при слабом Wi-Fi подтверждение занимает дольше, а при неудаче труба автоматически вернётся на прежнюю версию. Внизу раздела есть кнопка отката — приложение всегда носит с собой две версии.



Устранение неисправностей
Начните с симптома, который видите.
	Симптом
	Причина
	Действие

	Труба не светится
	Мощность на нуле / труба не в сети / физическая ручка
	Поднимите «Мощность»; проверьте зелёный статус в «Приборах»; проверьте ручку на блоке и питание.

	Красный статус (нет связи)
	Разные сети / VPN / труба не запитана
	Телефон и труба — в одной сети 2,4 ГГц; выключите VPN; подождите ~30 с после включения.

	Bluetooth не находит трубу
	Труба уже настроена / далеко / нет разрешений
	«Забыть сеть Wi-Fi» включает маячок снова; подойдите ближе 10 м; выдайте разрешения; перезапустите питание.

	Wi-Fi не настраивается
	Опечатка / сеть 5 ГГц
	Проверьте имя сети (регистр важен) и пароль; сеть должна быть 2,4 ГГц.

	Аудио не реагирует
	Микрофон запрещён / звук не включён / тихо
	Разрешите микрофон; нажмите «ВКЛ. ЗВУК»; поднимите «Микрофон», снизьте «Врата»; телефон ближе к звуку.

	Свет висит и еле дышит
	Мал контраст / задран минимум
	Поднимите «Контраст»; проверьте «Мин. мощность».

	Труба почти всегда на максимуме
	Контраст мал / удары на каждую долю
	Поднимите «Контраст»; снизьте «Макс. мощность»; уберите «Удары» ближе к нулю.

	Свет дёргается от фонового шума
	Фон проходит врата / авто-громкость тянет фон
	Поднимите «Врата»; или выключите «Авто-громкость» и выставьте «Микрофон» вручную.

	Одна труба тусклее или медленнее остальных
	Особенность газовой смеси, не поломка
	«🎚 Тюнинг»: поднимите «Буст входа»; Атака ×2–3; «Макс.» выше 100 %.

	Труба «молчит» на своей полосе
	В этом диапазоне сейчас нет энергии музыки
	Разверните «Каналы», посмотрите живые полоски; тапните другую полосу — переключение мгновенное.

	Мелкий текст
	—
	«Опции» → «Размер шрифта» → 125–140 %.

	Обновление «висит» на Rebooting
	Медленное подтверждение Wi-Fi
	Ждите до 3 минут, питание не выключать; при неудаче труба откатится сама.

	Труба не слушается после второго телефона
	Правило «первого отправителя»
	Остановите поток на другом телефоне и подождите ~3 секунды.



Частые вопросы
В: Труба работает без телефона?
О: Да. Сохраните режим кнопкой «Сохранить в устройство» — труба будет включаться с ним автономно. Телефон нужен для смены режимов и светомузыки.
В: Сколько труб можно подключить?
О: Управление рассчитано на ансамбль; протестированы конфигурации до десятка труб одновременно.
В: Куда уходит звук с микрофона?
О: Никуда. Анализ выполняется на телефоне, звук не записывается и не передаётся — трубам отправляются только команды яркости.
В: Почему требуется сеть 2,4 ГГц?
О: Радиомодуль модулятора работает только в диапазоне 2,4 ГГц. Двухдиапазонный роутер подходит — важно, чтобы телефон и труба видели друг друга в одной локальной сети.
В: Можно ли пользоваться точкой доступа телефона?
О: Да: включите точку доступа 2,4 ГГц и настройте трубы на неё — сеть и пульт будут в одном устройстве.
В: Что делает физическая ручка на блоке?
О: Задаёт потолок мощности поверх любых команд приложения. Удобно отдать гостям телефон, оставив себе контроль максимума.
В: Совместимо ли это с DMX-пультами?
О: Да, трубы принимают Art-Net (DMX поверх сети). Транспорт выбирается в «Опции → Дополнительно».
В: Можно ли обновлять прошивку во время шоу?
О: Нет. Планируйте обновление вне шоу, при стабильном питании и с запасом времени на проверку.
Чек-лист перед шоу
Эту страницу удобно распечатать для операторского места.
До входа зрителей
☐  Труба стоит вертикально, устойчиво и сухо; повреждений нет, металла у стекла нет.
☐  В помещении нет людей с кардиостимуляторами и электронными устройствами жизнеобеспечения.
☐  Чувствительная электроника и электронные пожарные датчики вне зоны помех.
☐  Кабель и автомат доступны, вентиляционные отверстия открыты.
☐  Телефон и все трубы в одной сети 2,4 ГГц; VPN отключён.
☐  Каждая труба показывает «онлайн» и нужное состояние управления.
☐  Физическая мощность устойчива, моргания нет; программная «Мощность» начинается с малого.
☐  Для «Музыки» проверены разрешение микрофона, «Врата» и «Мин./Макс.» на реальной звуковой системе.
☐  Стробирующие эффекты выключены либо согласованы для этой аудитории.
☐  Оператор знает, где «Затемнение» и физический автомат.
Штатное завершение
☐  Остановите «Музыку», чтобы завершить поток микрофона.
☐  Нажмите «Затемнение» и убедитесь, что все трубы погасли.
☐  Выключите физический автомат.
☐  Верните физический регулятор в минимум.
☐  Дайте основанию остыть; перед перемещением осмотрите кабель и стекло.
Глоссарий
	Термин
	Значение

	Модулятор
	Блок управления в питании трубы: принимает команды по Wi-Fi и управляет мощностью разряда.

	Огибающая (Атака / Спад)
	Как быстро свет разгорается при появлении звука и гаснет при его пропадании.

	Удар (онсет)
	Резкое начало звука — бочка, снэйр, хлопок.

	Врата (гейт)
	Порог тишины: сигнал тише порога не зажигает свет.

	Авто-громкость
	Автоматическая подстройка под громкость источника.

	Полоса (бэнд)
	Частотный диапазон, назначенный трубе в блоке «Каналы».

	Овердрайв
	«Макс. мощность» выше 100 %: вершина импульса дольше держит максимум.

	Калибровка PWM
	Привязка хода ползунков к реальному рабочему диапазону конкретной трубы.

	OTA
	Обновление прошивки «по воздуху», из приложения.

	Затемнение
	Мгновенное погашение с восстановлением одной кнопкой.



Контакты
E-mail: info@teslacoil.pro
Telegram: t.me/teslacoilru
plasmatube.pro
Telegram — предпочтительный канал. Видеозвонок с демонстрацией — по договорённости.
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